**ЭВАКУАЦИЯ**

**В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ**

**Что входит в понятие эвакуация?**

**Эвакуация** – организованный выход (вывоз) людей из зоны прогнозируемой или совершенной террористической акции и их временное размещение в безопасном районе.

**Сколько длится учебная эвакуация?**

В среднем полная **эвакуация** должна занять от трех до пяти минут. Но чем больше человек, тем дольше может **длиться эвакуация**. Главная задача всех находящихся в здании при любой внештатной ситуации – как можно скорее покинуть помещение.

**Где должен быть размещен план эвакуации?**

**Планы эвакуации** следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане **эвакуации**. Каждый **план** имеет конкретную точку привязки к месту своего монтажа, обозначаемый желтым кружком.

**Что должен сделать работник при обнаружении пожара по порядку?**

Необходимо немедленно сообщить о **пожаре** в пожарное аварийно-спасательное подразделение по телефонному номеру «101» или «112». **При** передаче сообщения четко и внятно назвать адрес объекта, место возникновения **пожара** и сообщить свою фамилию. После передачи сообщения необходимо принять меры по эвакуации людей и тушению **пожара**.

**Сколько длится эвакуация в учреждении образования?**

В среднем полная **эвакуация** должна занять от трех до пяти минут. Но чем больше обучающихся, тем дольше может **длиться эвакуация**. Главная задача всех находящихся при любой внештатной ситуации – как можно скорее покинуть помещение.

**Что нельзя делать при эвакуации?**

**При эвакуации** самое важное – экономить время, **делать** все быстро и четко. **Нельзя** подниматься на более высокие этажи здания. Категорически запрещено прятаться в различных помещениях – это смертельно опасно. Также **нельзя** пользоваться лифтом – в любой момент он может застрять, и человек окажется в ловушке

**Что делать при эвакуации при пожаре?**

Сообщить о возгорании, позвонив в пожарное аварийно-спасательное подразделение или нажав кнопку **пожарной** сигнализации; оповестить о возгорании как можно больше людей и срочно начать **эвакуацию**; не допускать паники **во время эвакуации**, провоцирующих панику людей успокаивать; По возможности попробовать потушить огонь самостоятельно.

**Чем страшна паника?**

Во время приступа **паники** организм подвергается большой нагрузке. У человека наблюдается скачки давления, температуры, потемнение в глазах или же световые вспышки, дрожь и слабость в конечностях, боли в желудке и т. д. Человек попросту может не выдержать такой атаки на свой организм и умереть.

**Какие существуют способы эвакуации?**

**Способы:** пешим порядком; железнодорожным транспортом; автомобильным транспортом; ручным транспортом; морским транспортом; воздушным транспортом; комбинированным способом

**Что из себя представляет людской поток?**

Последовательность участков эвакуационных путей, которые люди должны пройти для того, чтобы попасть в безопасное место. Множество людей, одновременно идущих по общим путям в одном направлении, образует **людские потоки**

**Когда эвакуируют людей?**

**Эвакуация** с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций **людей** и имущества проводится при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Один из самых важных вопросов, связанный с охраной безопасности, является **эвакуация** мест скопления **людей**.

**Сколько действует план эвакуации?**

Есть ли **плана эвакуации** срок годности? При наружном применении 5 лет. Также **планы эвакуации** требуют обновления при изменении планировки помещения, смены ответственных лиц, изменении мест расстановки средств пожаротушения.

**Когда не нужен план эвакуации?**

Если на объекте одновременно может находиться 49 и менее человек – **план эвакуации не требуется**, если 50 и более – **план эвакуации** необходим. Ну и третьим критерием является нахождение на этаже 10 и более постоянных рабочих мест.

**Где должен висеть план эвакуации при пожаре?**

**Планы эвакуации** следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане **эвакуации**. Каждый **план** имеет конкретную точку привязки к месту своего монтажа, обозначаемый желтым кружком (**человечек – «я нахожусь здесь»**).

Где нужен план эвакуации при пожаре?

**План эвакуации** людей **при пожаре** требуется практически в любом нежилом здании. Для некоторых объектов, например, помещений для стоянки транспорта, также требуется **план эвакуации** имущества. **План** состоит из двух частей: графической (схема этажа) и текстовой (инструкция на случай **пожара**).

**Для кого нужен план эвакуации?**

Зачем **нужен план эвакуации**? **План эвакуации**: используется при проведении инструктажа работников и персонала правилам поведения на случай экстренной **эвакуации**, указывает местоположение пожарных систем и оборудования.

**На каком расстоянии вешать план эвакуации?**

Оптимальное **расстояние** – от 1,5 м от пола до 1,9 м. Для лучшей видимости центр **плана** должен находиться на уровне глаз (1,6 – 1,7 м). Монтаж **плана эвакуации** возможен над шкафами со средствами пожарной безопасности.

**Можно ли открывать окна во время пожара?**

Нельзя **открывать окна** и двери, т. к. приток свежего воздуха поддерживает горение. Нужно избегать создания сквозняков и сильного притока во0духа в помещение, где возник **пожар** (**при** этом будет сильно распространяться огонь).

**Как правильно составить план эвакуации?**

**В Плане эвакуации следует указать:**

пути **эвакуации**; эвакуационные выходы, обеспечивающие организованное движение людей наружу из помещений, где есть вероятность влияния на них опасных факторов пожара;

расположение первичных средств пожаротушения, пожарных извещателей, телефонов и т. п.;

порядок действий при пожаре.

Сколько планов эвакуации должно быть?

Считается, что необходимо иметь один **план эвакуации** на этаже в том случае, если площадь этажа не превышает 1 000 м2. Если же имеется два отдельных эвакуационных выхода и они разделены между собой противопожарной стеной, то в этом случае необходимо два **плана эвакуации**.

**Что делать во время пожарной тревоги?**

«О любом возникновении **пожара** или подозрении на пожар нужно сообщить в пожарно-спасательную службу по номеру 101 или 112». Услышав **тревогу**, обучающиеся должны встать со своих мест и по указанию преподавателя (учителя) покинуть учебную аудиторию по одному, идя к месту сбора. Идти нужно размеренным шагом.

**Когда эвакуация считается завершенной?**

**Эвакуация считается завершенной**, когда все подлежащее **эвакуации** население будет вывезено (выведено), за границы зоны действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации в безопасные районы.

**Что такое необходимое время эвакуации?**

**Необходимое время эвакуации** – **время** с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара.